Część II – Formularz cenowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szkoła Podstawowa w Rozalinie** | | | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| Umywalka 1 szt. | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm | |  |  |  |
| Miska ustępowa – 1 szt. | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne. | |  |  |  |
| Suszarka elektryczna – 1 szt. | Elektryczna suszarka do rąk ze stali: Moc znamionowa: 2500 W, Materiał obudowy: stal nierdzewna wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 240 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 140 mm, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana, Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm, Poziom hałasu: 70 dB, Średni czas suszenia: 15 sekund, Prędkość powietrza: 30 m/s, Przepływ powietrza: 270 m³/h, Napięcie zasilania: 220 - 240 V, Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz | |  |  |  |
| Podajnik na mydło 1 szt. | Aluminiowy dozownik do mydła . Pojemność: 1 litr, Materiał obudowy: tworzywo ABS / metal, Kolor obudowy: szary, Wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 297 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 102 mm, Sposób uruchamiania: przycisk, Przeznaczenie: mydło w pianie (system S1), Na butelki jednorazowe, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami, Waga netto: 0,46 kg, Sprężyna: stal hartowana, Zawór niekapek, Zamek ze stali galwanizowanej. | |  |  |  |
| Lustro 1 szt. | Lustro łazienkowe o wymiarach 70x50 cm, grubość szkła 4 mm, w ramce z płyty laminowanej, koloru jasny brąz, mocowane do ściany, | |  |  |  |
| Akcesoria łazienkowe – 1 szt. | Łazienkowy kosz na śmieci, wysokość: 26 cm Materiał wykonania: stal nierdzewna, otwierany za pomocą pedału. Kolor jasny brąz  Wieszak na ręcznik papierowy, chromowany, mocowany do ściany. | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Strachówka | | |  |  |  |
| Umywalka – 3 szt. | Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa. wym. 49 x 42 cm | |  |  |  |
| Miska ustępowa, spłuczka, deska 2 szt. | Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. wys. 33 cm | |  |  |  |
| Podgrzewacz wody – 1 szt. | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne:  rodzaj - elektryczny - pojemnościowy  moc - 2000 W  typ zasilania - 230V~  mocowanie - nadumywalkowy  pojemność zasobnika - 30 l  inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2”  wydatek c.w.u. - czas podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty  wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm | |  |  |  |
| Suszarka elektryczna – 1 szt. | Elektryczna suszarka do rąk ze stali: Moc znamionowa: 2500 W, Materiał obudowy: stal nierdzewna wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 240 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 140 mm, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana, Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm, Poziom hałasu: 70 dB, Średni czas suszenia: 15 sekund, Prędkość powietrza: 30 m/s, Przepływ powietrza: 270 m³/h, Napięcie zasilania: 220 - 240 V, Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz | |  |  |  |
| Lustra – 2 szt. | 2 Lustra łazienkowe o wymiarach 70x50 cm, grubość szkła 4 mm, w ramce z płyty laminowanej, koloru jasny brąz mocowane do ściany. | |  |  |  |
| Podajnik na mydło – 1 szt. | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 cm | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| Zespół Szkół w Strachówce | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Odkurzacz – 1 szt | Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania „na sucho”. Posiada duży, nylonowy, zmywalny filtr główny umożliwiający odkurzanie bez torebek filtracyjnych. Dzięki kompaktowym wymiarom odkurzacz można przechowywać w najmniejszym nawet schowku. Duży przycisk nożny ułatwia włączanie i wyłączanie odkurzacza. Gwarancja 12 miesięcy. Klasa bezpieczeństwa II. Wyposażenie standardowe: wąż ssący (2 m), metalowe rury ssące (2 x 0,5 m), zmywalny filtr nylonowy (filtr główny), dysza podłogowa, clip, system łączenia węży.  Dane techniczne:  wydatek powietrza - 55 l/s  podciśnienie - 245/24,5 mbar/kPa  pojemność zbiornika - 7 l  moc maksymalna - 1200 W  napięcie - 220-240 V  ciężar 5,3 kg, wym. 35 x 31 x 34 cm | |  |  |  |
| Odkurzacz piorący – 1 szt. | Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone  do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów .   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | | |  | | --- | | Podciśnienie (mbar/kPa) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 236 | / | 23,6 | | | |  | | --- | | Wydajność spryskiwania l/min | |  | |  | | --- | | 1 | | | |  | | --- | | Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | / | 2,5 | | | |  | | --- | | Zbiornik wody czystej / brudnej (l) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 8 | / | 7 | | | |  | | --- | | Moc turbiny (W) | |  | |  | | --- | | 1200 | | | |  | | --- | | Moc pompy (W) | |  | |  | | --- | | 40 | | | |  | | --- | | Napięcie (V) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 220 | - | 240 | | | |  | | --- | | Częstotliwość (Hz) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 50 | - | 60 | |     **Wyposażenie standardowe**   |  |  | | --- | --- | | * Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem * Uchwyt do przechowywania dyszy ręcznej * Kabel zasilający, * Rękojeść * Hak na przewód zasilający | ód zasilający | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |